**Главное управление МЧС России по Самарской области**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда**

**при проведении субботника**

**ИОТ 119-2022**

**г. САМАРА**

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. Настоящая инструкция определяет мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий выполнения работ при несении службы и мер по обеспечению безопасной жизнедеятельности при проведении субботника.

1.2. К работам по уборке помещений и территории во время проведения субботника допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам работ, стажировку на рабочем месте, а также проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области (далее - Главное управление) при проведении субботника обязан выполнять требования безопасности, изложенные в настоящей инструкции по охране труда, Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н, Правилах по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020 № 871н.

1.4. Обеспечение безопасных условий труда личного состава Главного управления возлагается на начальника Главного управления.

1.5. К работам по уборке помещений и территории во время проведения субботника не допускаются лица моложе 18 лет, не прошедшие инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте), не прошедшие специальное первоначальное обучение и не сдавшие зачеты по правилам охраны труда. Также не допускаются не прошедшие медосмотр, больные и лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

1.6. При проведении субботника на личный состав могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

движущиеся транспортные средства и механизмы, перемещаемые контейнеры (баки) с мусором;

пониженная температура воздуха рабочей зоны;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

повышенная подвижность воздуха;

повышенное значение напряжения в электрической сети;

неумелое либо небрежное обращение с ручным инструментом (секаторы, лопаты, грабли, вилы, тяпки, ножовки и т.п.);

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента;

опасность травмирования рук при выполнении работ по очистке почвы от посторонних предметов, прополке клумб;

физические перегрузки (переноска тяжестей сверх допустимой нормы);

работы на высоте.

1.7. При проведении субботника существуют следующие опасности с низким риском, оцениваемые по потенциальной степени тяжести, как приемлемые и незначительные:

повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание которой может произойти через тело человека;

недостаточная освещенность в рабочей зоне;

подъем и перемещение тяжестей;

падение из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

воздействие химических средств (моющих, чистящих, дезинфицирую средств) используемых при уборке и дезинфекции;

опасности, связанные с применением средств индивидуальной и коллективной защиты (механические и химические повреждения, истечение срока эксплуатации, нарушение сроков периодических осмотров и испытаний);

опасность отравления;

отсутствие на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;

отсутствие на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему и средств связи;

отсутствие информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;

допуск к исполнению служебных обязанностей при отсутствии обучения по охране труда.

1.8. Личный состав Главного управления должен знать:

правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности;

правила пользования первичными средствами пожаротушения;

способы оказания первой помощи при несчастных случаях;

правила внутреннего трудового распорядка.

1.9. Личный состав, работающий в производственных и служебных помещениях, обеспечивается специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

1.10. Выдаваемые специальная одежда, средства индивидуальной защиты в соответствии со своим функциональным назначением должны обеспечивать необходимый уровень безопасности при воздействии вредных факторов, защиту от механических воздействий и соответствовать размеру.

Личную одежду, специальную одежду и средства индивидуальной защиты необходимо хранить отдельно в шкафчиках.

1.11. Личный состав должен правильно применять выданные ему средства индивидуальной защиты. Уборка колющих и режущих предметов (проволока, ветки деревьев, стекло и т.п.) выполняется в защитных очках и рукавицах (перчатках).

1.12. Личный состав Главного управления извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем при исполнении служебных обязанностей, о нарушении сотрудниками (работниками) требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

При получении травмы личный состав Главного управления обязан доложить непосредственному руководителю и обратиться, в случае необходимости, за медицинской помощью.

1.13. Личный состав на территории и в служебно-бытовых помещениях Главного управления, должен соблюдать требования пожарной безопасности, знать правила пользования первичными средствами пожаротушения, уметь оказывать первую помощь.

1.14. Личный состав Главного управления должен проходить обучение по охране труда в виде:

повторного инструктажа по охране труда (1 раз в 6 месяцев);

внепланового и целевого инструктажей по охране труда (в сроки и объеме, определяемом работодателем).

1.15. Работая в производственных и служебно-бытовых помещениях Главного управления личный состав обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную руководителем, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

применять безопасные приемы выполнения работ;

уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

знать нахождение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.16. В производственных и служебно-бытовых помещениях Главного управления необходимо соблюдать правила личной гигиены и санитарно-противоэпидемические (профилактические) нормы:

осуществлять контроль самочувствия перед выходом на работу;

мыть руки с мылом после посещения туалета, соприкосновения с загрязненными предметами, по окончании работы.

1.17. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

1.18. Запрещается находиться на работе в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств.

1.19. Личный состав, допущенный к работе с применением электрифицированного инструмента, должен иметь II квалификационную группу по электробезопасности.

1.20. Во время уборки помещений и территории запрещается:

покидать подразделение без уведомления об этом непосредственного руководителя работ;

употреблять, находиться на рабочем месте, территории учреждения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, курить в неустановленных местах.

1.21. При совместной коллективной работе необходимо согласовывать свои действия с действиями других участников субботника.

1.22. Невыполнение или нарушение требований инструкции по охране труда является нарушением трудовой и производственной дисциплины. Виновные в этом несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка и могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке. При необходимости, виновные подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Одежду для проведения уборки помещений и территории следует выбирать удобную, не стесняющую движений, предпочтительно спортивного покроя. Одежда должна соответствовать погодным условиям в день проведения субботника. При солнечной погоде рекомендуется использовать головной убор.

Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах острые и бьющиеся предметы.

Обувь должна быть удобной, соответствующая размеру ноги. Подошва должна быть сплошной. Надевать обувь на каблуках запрещается.

Руки перед началом работы желательно смазать защитным питательным кремом, надеть перчатки.

2.2. Получать необходимый для работы инвентарь следует только в хлопчатобумажных или плотных резиновых перчатках.

2.3. При получении инвентаря провести его осмотр, при обнаружении неисправности работать таким инвентарем запрещается.

2.4. Проверить, чтобы в моющем материале (ветоши и т.д.) не было каких-либо острых предметов: иголок, битого стекла и других предметов, о которые можно поранить руки.

2.5. Проверить исправность инструмента:

ручной инструмент, применяемый при работе, должен содержаться в полной исправности и соответствовать характеру выполняемой работы;

рукоятки инструмента должны изготавливаться из сухого дерева твердых пород (дуб, клен, кизил, рябина, береза). Поверхность рукоятки должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сколов, заусенцев и сучков, с продольным расположением волокон по всей длине;

инструмент должен быть правильно насажен и надежно закреплен на деревянных рукоятках. Рукоятки топоров, молотков и подобных инструментов должны быть расклинены металлическим клином и иметь овальную форму с тщательно оструганной поверхностью и утолщением к свободному концу;

рукоятки секаторов, садовых ножей и ножовок должны быть гладкими и без заусенцев, лезвия правильно и остро заточенными. Секатор должен иметь ограничитель схождения рукояток. Пружина секатора должна быть смазана и свободно, без заеданий разводить лезвия. Полотно ножовки не должно иметь трещин и сломанных зубьев;

топоры должны иметь гладкие лезвия, несбитые, без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин. Топор должен быть прочно и плотно насажен на топорище и закреплен мягким стальным заершенным клином. Поверхность топорища должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сучков и надломов. Длина рукоятки топора должна быть равна 2,5-3 высотам самого топора;

ручная пила должна иметь хорошо закрепленное при помощи стопорного винта полотно и плотно насаженную ручку. Полотно пилы должно быть отполировано, не иметь трещин, перекосов и выкрошенных зубьев;

рукоятки (черенки) лопат должны прочно закрепляться в держателях, причем выступающая из держателя часть рукоятки должна быть срезана наклонно к плоскости лопаты;

тара, носилки и т.п. должны быть исправны, не иметь торчащих гвоздей, прутьев, сломанных досок и т.д.

2.6. Получив инвентарь, запрещается оставлять его в непредназначенных для этого местах или бросать на дороге, рекомендуется держать его в руках черенком вверх.

2.7. Приступать к работе можно только после того как будет определен конкретный участок, на котором предстоит выполнять работу.

Запрещается самовольное проведение работ, а также расширение объема задания.

2.8. Осмотрев рабочее место, убедиться, что убираемая площадь достаточно освещена, лестницы и перила исправны, имеющиеся люки, проёмы, движущиеся (вращающиеся) части, нагреваемые поверхности и другие опасные места закрыты или надёжно ограждены.

Личный состав должен убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить об этом своему непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.

**3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Личный состав должен выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен ответственным должностным лицом за безопасное выполнение работ.

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.3. Работать только в исправной специальной одежде и специальной обуви и применять индивидуальные средства защиты.

3.4. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

3.5. Личный состав, привлекаемый к работам по уборке помещений, выполнении разовых работ по благоустройству территории, обрезке кустарников, опиливанию деревьев, производству посадочных работ на территории обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы безопасности и дисциплины труда.

3.6. Применять необходимый для безопасной работы исправный инструмент и приспособления, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.7. Во время работы запрещается:

оставлять инструмент и инвентарь на тротуарах и проезжей части;

оставлять инструмент острием вверх, даже при кратковременном перерыве в работе, так как это может привести к травме;

применять в работе неисправные и прогнившие лестницы или какие-либо подручные материалы, ящики, бочки и т.д.

выполнять чистку электроосветительной арматуры и светильников. Эта работа выполняется электротехническим персоналом;

работать в условиях недостаточной видимости.

3.8. В жаркое время необходимо пользоваться головным убором.

3.9. Не задействованный в работе инвентарь уложить впереди себя так, чтобы он не мешал другим работающим.

3.10. При очистке территории от мусора не пытаться дотянуться до далеко лежащего мусора, меняя положение корпуса, лучше подойти.

3.11. Грабли класть на землю только зубьями вниз.

3.12. При работе лопатой класть ее на землю выпуклой плоскостью основания вверх.

3.13. При уборке битого стекла, не брать его за острые края. Осколки собирать в плотный холщовый или полиэтиленовый строительный мешок.

3.14. При работе с инструментом не размахивать им. Если возникла необходимость отойти с убираемой площади, уложить инструмент на землю, мешки завязать и уложить рядом с инструментом.

3.15. При обнаружении оголенных проводов сообщить об этом непосредственному руководителю работ, не подходить и не допускать туда личный состав на расстояние ближе 15 м.

3.16. Производить уборку территории, находясь лицом к встречному транспорту.

Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны движения транспортных средств на расстоянии 5 - 7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в сигнальный цвет.

При появлении транспорта на убираемом участке территории прекратить работу на время его проезда или маневрирования, следить за его перемещением находясь в безопасном месте. В кузов автомобиля не залазить, во время движения мусор в кузов не бросать.

3.17. При погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место располагаться с наветренной стороны.

При погрузке веток, побегов и т.д. в кузов автомобиля не трамбовать их прыжками и подобными действиями.

3.18. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

3.19. При выполнении работ руководствуется нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, содержащими государственные нормативные требования охраны труда:

Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2020 № 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

[приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373153/)

**Требования безопасности при уборке помещений**

Работу производить в резиновых перчатках. Запрещается производить уборку мусора и мытье помещений «голыми», незащищенными руками.

Во время работы запрещается:

вытаскивать сетевую вилку из розетки за электрокабель, т.к. это может привести к обрыву проводов электрокабеля;

натягивать электрокабель больше, чем позволяет его длина;

прикасаться к электрическим проводам. При обнаружении оборванных или с повреждённой изоляцией проводов, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю работ.

Уборка помещений: подметание пола, протирка мебели и стен от пыли производится в зависимости от материала поверхности.

Необходимо пользоваться тёплой водой для мытья полов, санитарного оборудования, протирания панелей, гардеробных шкафов и прочего. Проветривать помещения следует путём открытия форточек, фрамуг и пуска вентиляции или кондиционера.

Вентили, краны на трубопроводах открывать плавно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

Наполнять ведро нужно не более 2/3 его объема, заливая сначала холодную, а затем горячую воду.

Поверхность столов следует протирать слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов, при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить свисающие электрические и телефонные провода.

При протирке громоздкой мебели, мытье окон пользоваться устойчивыми лестницами-стремянками, запрещается работать со случайных подставок (табуреток, стульев, ящиков и т.п.) и вставать на батареи отопления.

При мытье окон проверить прочность крепления рам и стекол; работы вести, стоя на прочных широких подоконниках с применением предохранительного пояса и страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках работать с передвижных подмостей или стремянок.

При промывке наружных стёкол окон запрещается выходить на оконный отлив во избежание падения из окна.

Перед началом работы на приставной лестнице-стремянке проверить:

наличие и исправность у стремянки тетивы, а также исправность верхней площадки и ограждения;

устойчивость лестницы-стремянки. Путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

Для предотвращения смещения верхнего конца приставной лестницы надежно его закрепить за устойчивую конструкцию. Работающего на лестнице-стремянке обязательно подстраховывать у основания лестницы, удерживая её в устойчивом положении.

При работе с лестницей-стремянкой в местах с оживленным движением транспортных средств или людей (для предупреждения ее падения от случайных толчков) место ее установки оградить или охранять.

Запрещается:

работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров;

работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;

находиться на ступеньках приставной лестницы, стремянки более чем одному человеку;

поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инвентарь;

устанавливать лестницу (стремянку) на ступени маршей лестничной клетки (при необходимости там должны быть сооружены подмости).

Вымытые полы следует вытирать насухо. При мытье пола необходимо выставить предупреждающий знак «Осторожно! Скользко» или другой подобный знак, предупредив тем самым окружающих. После того как пол высохнет, предупреждающий знак нужно убрать.

Во избежание удара шваброй пластиковых, фанерных, стеклянных конструкций мыть пол следует параллельно (вдоль) этих поверхностей.

Раковины умывальников и унитазов мыть горячей водой с мылом и специальными моющими растворами. Также можно использовать 10 % раствор хлорной извести или раствор соды. Запрещается производить очистку раковин умывальников и унитазов концентрированными кислотами, щелочами.

Мусор складывать в мешки, не оставлять в проходах, углах или темных местах, а своевременно выносить из помещений в специально отведенные места.

При уборке помещений запрещается:

сметать мусор в люки, проемы, колодцы и т.п.;

производить уборку мусора и уплотнять его в урне (корзине) непосредственно руками;

прикасаться тряпкой или руками выключателей, электрических приборов, открытых и не огражденных токоведущих частей оборудования, а также оголенных проводов и проводов с поврежденной изоляцией;

производить влажную уборку (обтирку пыли с) электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры, электрощитов и других объектов находящихся под напряжением тока;

производить обтирку люстр, плафонов, абажуров, электрических ламп стоя на табуретке, стуле и других случайных подставках;

пользоваться неисправными вентилями, кранами, шлангами;

применять для уборки легковоспламеняющиеся и горючие вещества (растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);

мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе, подоконника.

Во избежание простудных заболеваний во время работы следует:

избегать сквозняков (не открывать одновременно окна и двери для проветривания);

не выходить из помещения на холод в потном состоянии;

держать ноги сухими.

**Требования безопасности при подготовке почвы**

На небольших участках, подготовку почвы допускается производить ручным способом с применением вил, лопат, граблей.

При подготовке почвы вручную группой в несколько человек, должны располагаться друг от друга на расстоянии 2-3 метров.

При ручной обработке почвы попадающиеся посторонние предметы (камни, металл и др.) должны складываться в отведенное место в кучу с последующей ее вывозкой.

Производить рыхление почвы, делать лунки и ямки для посадки растений руками запрещается, для этого необходимо пользоваться лопатками или другим ручным инструментом.

Разбрасывание минеральных или органических удобрений следует производить только, лопатами или совками в сухих рукавицах. При выполнении этой работы разбрасывающий должен находиться с наветренной стороны, перемещаясь при этом в сторону ветра.

Разработка грунта при наличии в нем действующих подземных коммуникаций производится с разрешения и в присутствии представителя организации, отвечающей за их эксплуатацию, а также руководителя работ.

Опасные зоны на разрабатываемых участках должны быть обозначены предупреждающими знаками «Осторожно!» или «Прочие опасности!» Ответственность за правильное обозначение опасных зон предупреждающими знаками возлагается на руководителя работ.

Запрещено:

откидывать в сторону или назад попадающиеся в почве камни, проволоку или стекло, так как это может привести к травмированию находящихся рядом людей;

производить штыковку, планировку или трамбовку почвы без рукавиц;

применять ударные инструменты (кирки, мотыги, ломы) на участках с подземными инженерными коммуникациями.

При бороновании почвы граблями необходимо соблюдать осторожность, чтобы мелкие камни не разлетались в стороны и не могли травмировать глаза напарника.

Для предупреждения засорения глаз желательно, чтобы во время работы земля перебрасывалась по ветру.

Трамбовку почвы следует производить специально изготовленными трамбовками. Использовать при этом случайные предметы запрещается.

**Требования безопасности при посадочных работах**

При переноске посадочного материала вручную вес переносимого груза не должен превышать установленных норм:

для женщин: предельно допус­тимая масса груза 10 кг при подъеме и перемещении тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час); 7 кг при подъеме и перемещении тяжестей по­стоянно в течение рабочей смены;

для мужчин: предельно допус­тимая масса груза 30 кг при подъеме и перемещении тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час); 15 кг при подъеме и перемещении тяжестей по­стоянно в течение рабочей смены.

Тара, в которой переносится посадочный материал, не должна иметь торчащих гвоздей, порванной металлической окантовки и других повреждений, могущих привести к травме.

Погрузку и выгрузку земли и других сыпучих материалов из автомашины, тележки производить с правой стороны.

Если весь посадочный материал не используется немедленно для посадки, то корневую систему необходимо прикрыть рогожей или присыпать землей.

При посадке растений работу производят два человека, один из которых выкапывает яму и засыпает землей посаженное растение, другой устанавливает и поддерживает дерево во время посадки, а также производит уплотнение земли.

Если во время работы в почве попадаются крупные камни, обломки кирпича или стекла, не разбрасывать их по участку, а складывать в аккуратные кучки для последующей уборки.

Выбираемую землю перебрасывать осторожно, чтобы не засорить глаза себе и напарнику.

Запрещается производить полив вблизи линий электропередач.

**Требования безопасности при работе с секатором**

К работе с секатором допускается личный состав, прошедший целевой инструктаж по безопасным методам работы.

Необходимо проверить исправность работы секатора, наличие стопорного кольца или защелки, правильность заточки секатора. Работу можно производить только острым секатором.

Работать с секатором можно только при наличии рукавиц и фартука.

При вырезке поросли рекомендуется левой рукой держаться за верхнюю часть побегов, а правой – производить срезку. Линия среза должна находиться как можно ближе к земле.

Нельзя держать вырезаемый побег непосредственно у линии среза, т.к. это может привести к травме рук.

Запрещается:

вырезаемые ветки разбрасывать по участку непосредственно на рабочем месте, их следует складывать в аккуратные пучки;

размахивать или отбрасывать срезаемые ветки в сторону, т.к. это может привести к травмам работающих рядом.

При обрезке корней деревьев держать их в левой руке непосредственно над корневой шейкой, а правой производить срезку.

Работать необходимо внимательно, т.к. секатором можно нанести себе травму рук.

При любых перерывах в работе секатор должен быть закрыт и положен в инструментальную сумку. Запрещается бросать секатор на землю, т.к. это может привести к травме ног.

**Требования безопасности при кошении газонов**

К работам по кошению газонов газонокосилками допускается личный состав, прошедший обучение и проверку знаний по безопасности труда.

Кошение газонов следует производить в светлое время суток. Косить газоны во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре (более 6 баллов) запрещается.

Перед началом работы газонокосилка должна быть подвергнута внешнему осмотру:

проверяется надежность крепления и правильность заточки ножа;

проверяется исправное состояние и надежность крепления защитного кожуха;

производится осмотр системы питания двигателя;

производится осмотр системы зажигания.

При работе двигателя не должно быть посторонних шумов и стуков.

Непосредственно перед кошением следует произвести осмотр скашиваемого участка и убрать находящиеся на нем посторонние предметы.

Запрещается нахождение посторонних людей на участке кошения.

Начинать кошение газона следует таким образом, чтобы исключить засорение пешеходных дорожек скошенной травой. Для этого 1-2 прохода следует делать в таком направлении, чтобы выкос скошенной травы происходил внутрь газона.

Нож режущего аппарата следует очищать от травы специальными щётками. Очищать детали режущего аппарата руками запрещается.

Запрещается использовать газонокосилки, оборудованные механическим двигателем, при скашивании газонов на высоту менее 2 см.

Запрещается курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы газонокосилки. Заправку газонокосилки топливом следует производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается применять для заправки газонокосилки этилированный бензин.

Если в процессе кошения будут обнаружены отклонения от нормальной работы (посторонние стуки, повышенная вибрация и т.д.), то двигатель газонокосилки должен быть немедленно остановлен.

Запрещается производить ремонтные, регулировочные работы (кроме регулировки карбюратора) работы при работающие двигателе газонокосилки.

При кошении газонов ручной косой личный состав должен быть обучен приемам кошения, технике отбоя и заточки кос.

Ручка косы должна быть прямой, гладкой и соответствовать росту рабочего. Коса должна быть плотно закреплена на ручке.

При переходе с участка на участок коса должна быть закрыта чехлом или обернута тканью.

Запрещается:

производить заточку кос выкрошенными и обломанными наждачными брусками;

производить заточку кос работникам, незнакомым с техникой отбоя и заточки;

оставлять косы после кошения на участках, вешать косу на ветви деревьев и кустарника.

Почувствовав какие-либо неприятные ощущения (сильная боль, ломота в мышцах, потемнение в глазах, головокружение), немедленно прекратить работу.

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. Аварийными ситуациями считаются различные ранения, удары острыми и тупыми частями инвентаря, порезы, вывихи суставов и растяжения мышц, а также неблагоприятные погодные условия (ветер более 11 м/с, град, проливной дождь и т.д.), работа при которых запрещена.

При аварийных ситуациях следует немедленно прекратить работы, выключить используемое оборудование, оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся, действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2. Выполняя уборку помещений, необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам и предметам. Не трогать и не брать оставленные подозрительные предметы, а сообщить о них непосредственному руководителю для сообщения о находке сотрудникам полиции.

4.3. При острых отравлениях химическими веществами срочно оказать первую помощь:

при отравлении парами кислот, щелочей пострадавшему необходим воздух, покой, тепло;

при отравлениях организма, вызванных приёмом внутрь кислот, щелочей необходимо до прибытия врача осуществить неоднократное промывание желудка водой;

при попадании в глаза кислоты, щёлочи, растворителя необходимо до обращения за медицинской помощью немедленно промыть их в течение 15-20 минут проточной водой;

при попадании на кожные покровы кислоты, щёлочи, необходимо до обращения за медицинской помощью немедленно произвести нейтрализацию вещества:

при поражении кислотами нейтрализовать 2 - 4 % раствором питьевой соды (чайная ложка на стакан воды);

при поражении щелочами нейтрализовать 2 - 4 % раствором борной кислоты (чайная ложка на стакан воды) или уксусной кислоты.

После обработки (нейтрализации) пораженного участка тела необходимо промыть его в течение 15-20 минут проточной водой. Пить теплое молоко с маслом или медом. Обратиться за медицинской помощью.

Мелкие порезы, ссадины, гнойнички на коже, царапины, трещины на коже, необходимо обработать йодом или метилвиолетом («зелёнкой»), имеющимися в аптечке.

При попадании посторонних предметов в глаза, немедленно обратиться за медицинской помощью. Запрещается растирать глаза, пытаться удалить посторонний предмет самостоятельно либо с помощью посторонних.

При попадании в кожу заноз, трудно поддающихся удалению, немедленно обратиться за медицинской помощью. Запрещается расковыривать кожу иголкой или булавкой самостоятельно либо с помощью посторонних.

4.4. При несчастном случае на производстве необходимо немедленно:

немедленно освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность;

сообщить об этом своему руководителю для своевременного расследования, составления акта и принятия мер против повторения подобных случаев;

оказать первую помощь;

сохранить обстановку места происшествия в неизменном виде или зафиксировать на фото или видео;

обратиться в медицинское учреждение.

4.5. При возникновении неблагоприятных погодных условий работу прекратить и проследовать в укрытие, далее ждать дальнейших указаний от руководителя работ.

4.6. При возникновении пожара: отключить электроэнергию, сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 01 (112), принять меры к эвакуации личного состава, применить для тушения первичные средства пожаротушения, организовать эвакуацию материальных ценностей.

4.7. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.8. При ушибах – обеспечить пострадавшему полный покой, наложить на место ушиба холодный компресс. При ушибах со ссадинами не следует класть примочки, ушибленное место следует смазать настойкой йода и наложить повязку.

4.9. При растяжении связок суставов – поднять больную конечность вверх, наложить холодный компресс и создать полный покой до прибытия врача.

4.10. При вывихах – сделать поддерживающую повязку, обеспечивающую неподвижность вывихнутой конечности, и применить холодную примочку. Без врача суставы не выправлять.

4.11. При переломах конечностей – наложить шины так, чтобы они захватывали два ближайших к перелому сустава. Шины прибинтовать к конечностям. При открытых переломах следует, прежде всего, наложить на рану стерильную повязку (индивидуальный пакет). Выправлять торчащие наружу кости нельзя, так как в этом случае необходима врачебно-хирургическая обработка.

4.12. При ранениях (колотых, рваных, резаных) – смазать кожу вокруг раны йодной настойкой и перевязать рану при помощи индивидуального перевязочного пакета, нельзя прикасаться к ране руками, промывать её водой, перевязать рану нестерильными материалами, а также извлекать из раны, попавшие в неё инородные тела.

4.13. При кровотечениях – немедленно остановить кровотечение. Для этого надо наложить на рану давящую повязку и поднять конечность. Можно также предварительно прижать пальцами сосуды, а затем наложить жгут, давящую повязку выше раны. Жгут накладывается только на конечности, где сосуды легко придавливаются к кости. Оставлять жгут на месте его наложения можно не более двух часов, в противном случае возможно омертвление тканей.

4.14. При поражении электрическим током немедленно отключить электроприбор от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

4.15. Первая помощь при несчастном случае (до получения врачебной помощи) оказывается на месте. В случаях тяжелых ранений, отравления и т.д. пострадавший должен быть доставлен в лечебное учреждение немедленно; в случаях легких повреждений, не сопровождающихся потерей трудоспособности, - после работы.

**5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. Привести в порядок место работы, полученные для работы инструмент, хозяйственный инвентарь и средства индивидуальной защиты сдать в места их хранения, лицу их выдавших.

Убрать в отведенное место моющие и дезинфицирующие средства.

Мешки с мусором отнести на площадку для их сбора. Загрязненную ветошь после уборки также удалить из помещения в специально отведенное место. Запрещается сжигать мусор.

5.2. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха, после чего снять перчатки

Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

5.3. Перекрыть краны, выключить вентиляцию и электрооборудование, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

5.4. Поменять одежду и обувь.

5.5. Если при исполнении служебных обязанностей использовалась специальная одежда и средства индивидуальной защиты, убрать их в шкаф. О выявленных неисправностях инвентаря и оборудования следует сообщить непосредственному руководителю.

5.6. Сдать непосредственному руководителю работ свое рабочее место.

5.7. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы, и мерах принятых к их устранению.

5.8. Закрыть дверь рабочего кабинета (помещения) на ключ.

5.9. При передвижении по территории и помещениям Главного управления соблюдать меры безопасности.

5.10. При следовании домой соблюдать правила дорожного движения.